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[bookmark: _Toc112950058]1 Описание сигналов 
 
На уровне SCADA происходит разделение входных сигналов на аварийные и событийные. Изменение аварийных сигналов говорит об опасных тенденциях, возникших в ходе технологического процесса, которые требуют вмешательства диспетчера. Изменения аварийных сигналов сопровождаются аудиовизуальным сопровождением и требуют подтверждения диспетчера. Изменения событийных сигналов не требуют вмешательства диспетчера и не сопровождаются дополнительными эффектами. 
Количество сигналов по подсистемам:
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование подсистемы
	Всего
	Из них управления
	Протокол

	1
	Вентиляция
	328
	140
	



Всего сигналов: 328
Из них управляющих: 140




[bookmark: _Toc112950059]2 Вентиляция
	№пп
	Параметр
	Адрес
	Тип регистра
	Тип
	Диапазон
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	Кr 
(read)
	Кw 
(write)

	Установка ПУ1
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	1
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	2
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	3
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	4
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	5
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	6
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	7
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	8
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	9
	Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	10
	Электрический нагреватель. 1 ступень.  Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	11
	Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	12
	Электрический нагреватель. 3 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	13
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	14
	Датчик перепада давления  приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	15
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	16
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	17
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	18
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ВУ1
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	19
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	20
	Вентустановка ВУ1.1 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	21
	Вентустановка ВУ1.1 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	22
	Вентустановка ВУ1.1. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	23
	Вентустановка ВУ1.1. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	24
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	25
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	26
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	27
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	28
	Вентустановка ВУ1.2 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	29
	Вентустановка ВУ1.2 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	30
	Вентустановка ВУ1.2. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	31
	Вентустановка ВУ1.2. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	32
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	33
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	34
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	35
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	36
	Вентустановка ВУ1.3 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	37
	Вентустановка ВУ1.3 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	38
	Вентустановка ВУ1.3. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	39
	Вентустановка ВУ1.3. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	40
	Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	41
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	42
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	43
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	44
	Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	45
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	46
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	47
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	48
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ВУ2
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	49
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	50
	Вентустановка ВУ2.1 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	51
	Вентустановка ВУ2.1 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	52
	Вентустановка ВУ2.1. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	53
	Вентустановка ВУ2.1. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	54
	Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	55
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	56
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	57
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	58
	Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	59
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	60
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	61
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	62
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1-1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	63
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	64
	Вентустановка ВУ2.2 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	65
	Вентустановка ВУ2.2 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	66
	Вентустановка ВУ2.2. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	67
	Вентустановка ВУ2.2. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	68
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ2-1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	69
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	70
	Вентустановка ВУ2.3 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	71
	Вентустановка ВУ2.3 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	72
	Вентустановка ВУ2.3. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	73
	Вентустановка ВУ2.3. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	74
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ3-1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	75
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	76
	Вентустановка ВУ2.4 Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	77
	Вентустановка ВУ2.4 Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	78
	Вентустановка ВУ2.4. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	79
	Вентустановка ВУ2.4. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	80
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ4-1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	81
	Датчик температуры в помещении. Температура воздуха в помещении
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ1_1
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	82
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	83
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	84
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	85
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	86
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	87
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	88
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	89
	Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	90
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	91
	Бактерицидная секцияВкл/Выкл
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	92
	Электрический преднагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	93
	Электрический преднагреватель. Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	94
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	95
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	96
	Насос водяного нагревателя.. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	97
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	98
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	99
	Заслонка основного приточного канала.. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	100
	Заслонка резервного приточного канала.. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	101
	Датчик перепада давления основного приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	102
	Основной двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	103
	Основной двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	104
	Основной двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	105
	Датчик перепада давления резервного приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	106
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	107
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	108
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	109
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	110
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	111
	Заслонка основного вытяжного канала. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	112
	Заслонка резервного вытяжного канала. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	113
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	114
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	115
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	116
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	117
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	118
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	119
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ1_2
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	120
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	121
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	122
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	123
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	124
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	125
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	126
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	127
	Привод заслонки притока. Полностью открыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	128
	Привод заслонки притока. Полностью закрыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	129
	Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	130
	Датчик температуры в вытяжном канале. Температура после рекуператора
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	131
	Привод заслонки рекуператора. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	132
	Привод заслонки рекуператора. Полностью открыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	133
	Привод заслонки рекуператора. Полностью закрыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	134
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	135
	Бактерицидная секцияВкл/Выкл
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	136
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	137
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	138
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	139
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	140
	Охладитель компрессорный OK1. Старт/Стоп
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	141
	Датчик перепада давления  приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	142
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	143
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	144
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	145
	Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	146
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	147
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	148
	Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	149
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	150
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	151
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ1
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	152
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	153
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	154
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	155
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	156
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	157
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	158
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	159
	Привод заслонки притока. Полностью открыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	160
	Привод заслонки притока. Полностью закрыто
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	161
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	162
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	163
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	164
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	165
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	166
	Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	167
	Электрический нагреватель. Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	168
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	169
	Датчик перепада давления  приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	170
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	171
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	172
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	173
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	174
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ2
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	175
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	176
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	177
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	178
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	179
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	180
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	181
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	182
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	183
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	184
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	185
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	186
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	187
	Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	188
	Электрический нагреватель. 1 ступень.  Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	189
	Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	190
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	191
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	192
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	193
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	194
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	195
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	196
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	197
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	198
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	199
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ1_3
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	200
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	201
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	202
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	203
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	204
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	205
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	206
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	207
	Обогрев заслонки притока. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	208
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	209
	Бактерицидная секцияВкл/Выкл
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	210
	Электрический преднагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	211
	Электрический преднагреватель. 1 ступень.  Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	212
	Электрический преднагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	213
	Электрический преднагреватель. 3 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	214
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	215
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	216
	Насос водяного нагревателя.. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	217
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	218
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	219
	Заслонка основного приточного канала.. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	220
	Заслонка резервного приточного канала.. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	221
	Основной двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	222
	Основной двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	223
	Основной двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	224
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	225
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	226
	Резервный двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	227
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	228
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	229
	Заслонка основного вытяжного канала. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	230
	Заслонка резервного вытяжного канала. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	231
	Датчик перепада давления основного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	232
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	233
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	234
	Основной двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	235
	Датчик перепада давления резервного вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	236
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	237
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	238
	Резервный двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	239
	Датчик перепада давления на вытяжном фильтре ФВ1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ3
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	240
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	241
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	242
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	243
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	244
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	245
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	246
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	247
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	248
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	249
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	250
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	251
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	252
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	253
	Датчик перепада давления  приточного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	254
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	255
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	256
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	257
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	258
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	259
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	260
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	261
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ2_1
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	262
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	263
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	264
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	265
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	266
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	267
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	268
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	269
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	270
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	271
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	272
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	273
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	274
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	275
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	276
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	277
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	278
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	279
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	280
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	281
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	282
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ2_2
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	283
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	284
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	285
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	286
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	287
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	288
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	289
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	290
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	291
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	292
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	293
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	294
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	295
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	296
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	297
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	298
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	299
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	300
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	301
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	302
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	303
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Установка ПВУ2_3
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Физические сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	304
	Сигнал отключения при пожаре.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	305
	Вентустановка Пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	306
	Вентустановка Дистанционный пуск
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	307
	Вентустановка. Общая работа
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	308
	Вентустановка. Общая авария
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	309
	Датчик наружной температуры. Температура наружного воздуха
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	310
	Привод заслонки притока. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	311
	Датчик перепада давления на приточном фильтре ФП1. Засорение фильтра.
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	312
	Клапан водяного нагревателя.. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	313
	Насос водяного нагревателя.. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	314
	Датчик температуры воды водяного нагревателя.. Температура обратного теплоносителя
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	315
	Термостат водяного нагревателя.. Угроза заморозки
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	316
	Электрический нагреватель.Термостат защиты от перегрева
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	317
	Электрический нагреватель. 1 ступень.  Регулирование.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	318
	Электрический нагреватель. 2 ступень. Вкл/Выкл.
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	319
	Клапан водяного охладителя KВO1. Регулирование
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	320
	Двигатель приточного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	321
	Двигатель приточного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	322
	Двигатель приточного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	323
	Датчик температуры воздуха в канале. Температура притока (в канале)
	
	
	float32
	
	
	1
	0

	324
	Привод заслонки вытяжки. Открыть/Закрыть
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	325
	Датчик перепада давления  вытяжного вентилятора. Авария вентилятора
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	326
	Двигатель вытяжного вентилятора. Старт/Стоп
	
	
	boolean
	
	
	0
	1

	327
	Двигатель вытяжного вентилятора. Управление ЧП UZп
	
	
	float32
	
	
	0
	1

	328
	Двигатель вытяжного вентилятора. Авария
	
	
	boolean
	
	
	1
	0

	Протокольные сигналы
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
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